Implementation Guide
ePA Basisfunktionalitäten
Version 1.3.1 - release

## Anforderungsliste: ePA MHD Service

Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für den ePA MHD Service zusammen.

ID | Titel | Anforderung
--- | --- | ---
IG-TI28940QKS | Hostname in Bundle.entry.fullUrl für die ePA | MUSS
IG-EPA52233FBE-02 | Fehlercode-Formatierung ohne Rückgabe von FHIR-Operationen oder Ressourcen | MUSS
IG-EPA74597GNF | Speichern der Profilversion | MUSS
IG-EPA29056FPX-01 | Protokolleinträge für Zugriffe auf den MHD Service | MUSS
IG-EPA39507N6L-04 | Non-FHIR HTTP Status Codes für alle Schnittstellen der ePA | MUSS
IG-EPA70045U8J | Formatierung von Literal-Referenzen für interne Ressourcen | MUSS
IG-EPA55012GJA | Non-FHIR HTTP Error Code statusMismatch für Schnittstellen der ePA | MUSS
IG-EPA06824D29-02 | Erforderliche Benutzerinformationen für Schnittstellen | MUSS

Tabelle: Anforderungen EPA-MHD-Service