Implementation Guide
TI Common
Version 1.3.0 - release

## Anforderungsliste: ePA MHD Service

Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für den ePA MHD Service zusammen.

ID | Titel | Anforderung
--- | --- | ---
IG-TI14253RWM | Exakte Übereinstimmungen bei Ganzzahlen | MUSS
IG-TI62717R2P | FHIR-Formatunterstützung XML | MUSS
IG-TI38467S3Q | Bereitstellung des /metadata-Endpunkts durch FHIR Data Service | MUSS
IG-TI28968WCS | Unterstützung von Präfixen für numerische und Datumsvergleiche | MUSS
IG-TI18063SU7 | Unterstützung des _format-Parameters im FHIR Data Service | MUSS
IG-TI62490PR0-01 | Standardformat für den FHIR Data Service | MUSS
IG-TI94558MGC | Vorrang des _format-Parameters gegenüber dem Accept Header | MUSS
IG-TI97619U65 | Keine Registrierung bei Nutzung inaktiver Codes | MUSS
IG-TI36297YXJ | Vergleichspräfixe für numerische Werte | MUSS
IG-TI81327UVF | Umsetzung der Sortierfunktion gemäß FHIR | MUSS
IG-TI57083QMG | Unterstützung von XML Content Type für FHIR-Data-Schnittstellen | MUSS
IG-TI61163GRT | Bereichsprüfung für Range- und Period-Typen | MUSS
IG-TI22824X01-02 | Unterstützung von JSON Content Type für FHIR-Data-Schnittstellen | MUSS
IG-TI00141ZJ2-01 | Sortierung des Datentyps Period | MUSS
IG-TI43409LRQ | Verwendung von entry.search.mode = match | MUSS
IG-TI31988JEY | Unterstützung der Präzision bei numerischen und datumsbasierten Suchparametern | MUSS
IG-TI95143N18-02 | Formatierung von Referenzen im fullUrl-Feld | MUSS
IG-TI85276Y4V | Vergleichspräfixe für Datumswerte | MUSS
IG-TI07252NTV | Unterstützung URL-Parameter für Paginierungsfunktion | MUSS
IG-TI96963Y60-01 | Unterstützung des Accept Header für Formatwahl im FHIR Data Service | MUSS
IG-TI40876FQM | Standardpräfix für Vergleiche | MUSS
IG-TI64797XGV | Formatierungsvorgaben für das fullUrl-Feld in FHIR-Bundles | MUSS
IG-TI37232GDE-02 | Unterstützung Seitennavigationslinks für Paginierungsfunktion | MUSS
IG-TI78112H2T-03 | Verwendung relativer URLs bei der Paginierung von FHIR Bundles | KANN
IG-TI29386S9L-02 | UUID für Resource.id | MUSS
IG-TI29911V07 | Konsistente Referenzierung innerhalb eines Bundles | MUSS
IG-TI59271UPX | FHIR-Formatunterstützung JSON | MUSS
IG-TI19904KM0 | Keine Überschreibung des Content Type Header durch den _format-Parameter bei POST-Nachrichten | MUSS

Tabelle: Anforderungen EPA-MHD-Service